공사 특기시방서

1. 공 사 명 : 대한방직협회빌딩 외벽 리모델링공사

2. 공사현장 : 서울시 종로구 관철동 43-8 대한방직협회빌딩

3. 특기사항

가) 도로변의 1층 점포는 공사기간 동안 영업(오후 16:00부터 영업)이         가능토록 비계 설치시 H-BEAM으로 하여 영업에 지장이 없도록         깔끔하게 설치한다.

나) 수직간판(9개)은 “을”이 철거토록 한다.

다) 우측면 및 후면 공사시 에어컨 실외기는 “갑”의 부담으로 탈부         착하도록 한다.

라) 배면 및 우측면의 기존타일은 모체까지 완벽하게 철거하여 접착         및 방수공사를 철저히 하도록 한다.

마) 타일철거시 낙하물 방지망은 밑으로 타일 파치들이 떨어지지 않         도록 완벽하게 설치한다.

바) 정면과 좌측면은 화강석으로, 후면과 우측면은 스톤코트로 시공한다.

(창문 상,하,옆면과 옥상 난간 덮게는 화강석으로 시공)

사) 화강석과 스톤코트의 색상은 띠 부분은 문경석, 나머지 부분은 포         천석 색상으로 시공한다.

아) 스톤코트 자재는 석광산업제품과 동급이나, 그 이상의 제품으로          시공한다.

자) 코킹자재는 KCC제품(비오염)으로 시공한다.

차) 도로 점용허가 및 비용은 “을”의 책임으로 한다.

카) 공사중 발생되는 모든 민원 및 안전사고는 “을”이 책임지고 해         결하도록 한다.

타) 공사중에 버려지는 모든 폐기물 및 쓰레기는 “을”의 부담으로         폐기처리 한다.

파) 추후 수직간판 설치가 가능토록 간판걸이를 위한 앵커볼트를 설         치한다.

하) 상기 특기사항외의 시방은 대한건축학회 발행 표준시방서에 준한다.