면방산업 동절기 전력감축 이행 계획

[대한방직협회]

□ 면방산업 현황

ㅇ 면방산업은 면, 레이온, 폴리에스터를 원료로 한 사류(이하 “면사“라고 함)를 생산하는 섬유 소재 산업

ㅇ 면방설비의 주 에너지원은 전력(95%이상)이 차지하고 있음

- 면방산업 연간 총 전력사용량 : 약 10억kwh(2010년)

ㅇ 면사 생산 공정은 자동화되어 24시간 가동, 부하변동률이 5% 이내

- 생산 중단 시 중간공정의 원료를 모두 제거해야 하므로

생산성이 급감

ㅇ 최근 신규 자동화 설비로 개체 중

- 신규설비 : 55%,  노후설비(15년 이상) : 45%

□ 면방산업 절전 계획

ㅇ 단위 사업장이 아닌 기업별 절전 계획 시행

- 참여기업 : 일신방직(주), (주)경방 등 10개사 23개 사업장

ㅇ 감축 내역

- 동절기 피크시간대 : 5% 감축

- 주간할당 기간(2012년 1월 둘째주와 셋째주) : 8~10% 감축

- 참여기업 절전량 : 약 1,400,000kwh (정상조업 대비 5.8% 감축)

ㅇ 기업별로 절전계획을 시행하는 배경

- 면방산업은 현재 기업별로 신규 자동화 설비와 노후 설비가

혼재되어 있음

- 신규 자동화 설비의 경우, 전 공정의 생산량이 일정하게 설계

되어 있어 어느 한 공정을 정지시킬 경우 공장 전체를 세워

야 하나

- 노후설비는 전방공정(前紡工程 : 혼타면~조방) 생산용량이 커서

피크시간대 운휴가 가능하므로

- 회원사별로 신규설비와 노후설비를 통합하여 절전계획을 수립

함으로써 생산차질을 최소화 할 계획임

첨부 : 면방산업, 동절기 피크시간 5% 절전 참여기업 - 1부

<면방산업, 동절기 피크시간 5%절전 참여 기업>

회 사 명(사업장)		감축 전력 (kwh)	동절기 감축 목표율(%)
				2012년1월2~3주 전력 감축률(%)
(주)가 희	가 주(충북 충주시 가주동)	20,000	5	8~10
	신 니(충북 충주시 신니면)	45,000
(주)경 방	용 인(경기도 용인시 삼계리)	52,000	5	8~10
	광 주(광주시 장덕공)	67,000
	반 월(경기도 안산시 초지동)	22,000
(주)국일방적	조치원(충남 연기군 부동리)	80,000	5	8~10
	정 읍(전북 정읍시 하북동)	90,000
(주)대 농	청 원(충북 청원군 도원리)	70,000	5	8~10
대한방직(주)	전 주(전북 전주시 효자동)	68,000	5	8~10
	대 구(대구시 서구 비산동)	50,000
동일방직(주)	인 천(인천시 동구 만석동)	38,000	5	8~10
	청 주(충북 충주시 송정동)	35,000
	장 항(충남 장항읍 원수리)	54,000
삼일방직(주)	경 산(경북 경산시 가양동)	45,000	5	8~10
(주)신 한 방	이 서(전북 전주시 은교리)	92,000	5	8~10
일신방직(주)	광 주1(광주시 북구 임동)	155,000	5	8~10
	광 주2(광주시 광산구 옥동)	100,000
	반 월(경기도 안산시 초지동)	35,000
전 방(주)	광 주(광주시 북구 임동)	63,000	5	8~10
	평 동(광주시 광산구 월정동)	52,000
	천 안(충남 천안시 남산리)	52,000
	영 암(전북 영암군 갈곡리)	70,000
	시 흥(경기도 시흥시 정왕동)	35,000
합 계		1,390,000